**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY**

**UL.WODNA 20/2 76-251 KOBYLNICA**

**Znak sprawy: CUW.DOR.271.29.2020.OZ**

Kobylnica, dnia 11.01.2021r.

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.**

**Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843):**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak, z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.**

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy lub gruzu mieszanego).

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

1. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odpowiedź: Tak, po uzgodnieniu, o którym mowa w §2 ust. 4 oraz w odniesieniu do zapisów § 2 ust. 7, pkt 1 i 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.**

1. Prosimy o informację, czy wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć wymianę na nowe elementy istniejącego uzbrojenia w przypadku gdy okaże się że są one uszkodzone.

**Odpowiedź: Tak, z uwzględnieniem zapisu §2 ust. 1 pkt 3, projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, każdorazowo po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na Wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 5 pkt 10 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.**

1. W przypadku rozbieżności między SST a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym?

**Odpowiedź: Decyzję każdorazowo podejmował będzie Inspektor Nadzoru z zastrzeżeniem wskazanym w § 4 projektu umowy stanowiącej załącznik   
nr 8 do SIWZ.**

1. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

**Odpowiedź: Przedmiar należy traktować jako element dokumentacji projektowej.**

1. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

**Odpowiedź: Przedmiar jest w całości związany z przedmiotem zamówienia.**

1. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

**Odpowiedź: Informacji udzielono w pkt 9 i 10.**

1. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

**Odpowiedź: Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego w pkt 3 SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.12 SIWZ.**

1. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie oczekuje wykonania oznakowania pionowego i poziomego.

**Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego. Istniejące oznakowanie pionowe należy zdemontować przed wykonaniem prac. Po ocenie stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru zamontować ponownie z uwzględnieniem wymiany 50% istniejącego oznakowania pionowego.**

1. Ze względu na znaczące rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilości na podstawie załączonej dokumentacji.

**Odpowiedź: Ofertę należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Przedmiar jest równoważny z dokumentacją projektową.**

1. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź: Brak jest tabeli robót ziemnych. Prace ziemne należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót.**

1. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca ma obligatoryjnie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym profilem podłużnym.

**Odpowiedź: Tak, przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym profilem podłużnym. Ewentualne odstępstwa na etapie realizacji będą uzgadniane na bieżąco z Inspektorem Nadzoru.**

1. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wykonania zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych w okresie gwarancji. Jeżeli tak to jakie zabiegi i z jaką częstotliwością mają uwzględnić w swojej wycenie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak, do czasu zakończenia okresu wzrostu trawy i jej ukorzenienia, wraz z pierwszym koszeniem, którego termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym.**

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania warstwy odsączającej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z wykonania warstwy odsączającej.**

1. Prosimy o potwierdzenie iż do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego Zamawiający oczekuje wykonania w/w warstwy z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 50/30.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania ww. warstwy z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 o kategorii nie niższej niż C50/30.**

1. Prosimy o informację, kto będzie ponosił dodatkowe koszty wzmocnienia podłoża w przypadku gdy wskaźnik zagęszczenia w korycie nie osiągnie wartości 1,0.

**Odpowiedź: Koszty ponosić będzie Wykonawca.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

**Pismo zostało opublikowane na stronie internetowej** <https://bip.kobylnica.pl>, <https://cuwkobylnica.bip.gov.pl>.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy**

**Marta Prezlata**